
# Dokumentation

## Flashen

1. Bauteil in boot Modus (Haupt-LED Leuchte durchgehen)
   1. Wird durch Boot-Jumper und Strom aus/an erreicht
2. PC über FTDI Kabel verbinden
3. STM32CubeProgrammer starten und per UART connecten



## Schnittstellen

### Alive-Nachricht